{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":5,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["6_Ремонт и диагностика"]
["№ п/п","Вопрос","Варианты ответа",null,"Обоснование"]
[1,"Объём рабочей жидкости для тормозной системы а/м УАЗ-Патриот с двигателем ЗМЗ-409?","0.6 л","правильно","Руководство по эксплуатации ТС"]
[null,null,"1.3 л"]
[null,null,"0.35 л"]
[2,"Объём масла для гидроусилителя руля на а/м КАМАЗ 5320","3.7 л","правильно","Руководство по эксплуатации ТС"]
[null,null,"4.1 л"]
[null,null,"2.5 л"]
[3,"Нормальное давление в шинах на а/м УАЗ-Патриот с шинами R16?","2.4-2.5 бар","правильно","Руководство по эксплуатации ТС"]
[null,null,"2.0-2.1 бар"]
[null,null,"3.1-3.2 бар"]
[4,"Нормальное давление в цилиндре, в конце такта сжатия, на двигателе ЗМЗ-409?","10.5-11.2 кгс/см2","правильно","Руководство по эксплуатации ТС"]
[null,null,"8.9-9.5 кгс/см2"]
[null,null,"19.1-20.3 кгс/см2"]
[5,"Маркировка лампы для дальнего света на автомобиле КАМАЗ 43118?","H-1","правильно","Руководство по эксплуатации ТС"]
[null,null,"H-4"]
[null,null,"R-5"]
[]
[6,"Нормальное давление в шинах на а/м КАМАЗ 43118?","Все шины 5.4-5.6 бар","правильно","Руководство по эксплуатации ТС"]
[null,null,"Передние шины 7.6-7.8 бар., задние и средние 5.4-5.6 бар"]
[null,null,"Все шины 6.3-6.5"]
[7,"Маркировка лампы для ближнего света для УАЗ-Патриот?","H-7","правильно","Руководство по эксплуатации ТС"]
[null,null,"HR-4"]
[null,null,"H-1"]
[8,"Объём системы смазки а/м КАМАЗ 43118 для двигателей 7403.10","30л","правильно","Руководство по эксплуатации ТС"]
[null,null,"12л"]
[null,null,"18л"]
[9,"Объём системы смазки двигателя ЗМЗ-409 а/м УАЗ-Патриот ","7л","правильно","Руководство по эксплуатации ТС"]
[null,null,"4л"]
[null,null,"11л"]
[10,"Допустимый суммарный люфт в рулевом управлении для грузового автомобиля (категория N):","не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, а при отсутствии таковых свыше 25 градусов","правильно","ТР ТС 018/2011  Приложение 8 п. 2.3."]
[null,null,"не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, но не свыше 10 градусов"]
[null,null,"не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, но не свыше 20 градусов"]