{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":5,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["5_Общие нормативы и правила"]
["№ п/п","Вопрос","Варианты ответа",null,"Обоснование"]
[1,"Из предложенных вариантов выберите тип технического обслуживания, относящийся к ТО-2  ","Перечень работ по комплексному техобслуживанию, позволяющий провести профессиональное обслуживания всех основных компонентов транспортного средства. Рекомендуется проводить не реже чем через 15-20000 км пробега после проведения последнего техобслуживания.","правильно","Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. ГОСТ 21624-81"]
[null,null,"Перечень работ по комплексному техобслуживанию. Рекомендуется проводить не реже чем через 10-15000 км пробега после последнего сервисного обслуживания."]
[null,null,"Перечень работ по комплексному обслуживанию через 60000 км пробега. При таком обслуживании обязательно проводится осмотр автомобиля на подъемнике, компьютерная диагностика и регулировка развал-схождения колес."]
[2,"Выберите перечень работ, которые входят в ТО-1:","Замена масла и фильтра в двигателе автомобиля, замена воздушного фильтра автомобиля, замена пылеулавливающего фильтра в системе отопления/кондиционирования автомобиля, проверка состояния аккумуляторной батареи, проверка/корректировка качества и уровней эксплуатационных жидкостей","правильно","Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. ГОСТ 21624-81"]
[null,null,"Замена масла и фильтра в двигателе автомобиля, комплексный осмотр всех элементов тормозной системы, замена воздушного фильтра автомобиля, комплексная диагностика всех элементов ходовой части автомобиля, замена пылеулавливающего фильтра в системе отопления/кондиционирования автомобиля"]
[null,null,"Замена всех фильтров, замена всех жидкостей, замена приводных ремней, замена водяного насоса, замена ремня газораспределительного механизма,"]
[3,"Что понимается под внесением изменений в конструкцию транспортного средства, выполненных после выпуска транспортного средства в обращение и влияющих на безопасность дорожного движения?","внесение изменений в конструкцию — это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения.","правильно","ТР ТС 018/2011  гл.II. Определения"]
[null,null,"исключение предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования"]
[null,null,"установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования"]
[4,"Что понимается под запасной (аварийной) тормозной системой?","тормозная система, предназначенная для снижения скорости транспортного средства при выходе из строя рабочей тормозной системы","правильно","ГОСТ 339997-2016 п. 2.17"]
[null,null,"износостойкая (бесконтактная) тормозная система, предназначенная для уменьшения энергонагруженности тормозных механизмов рабочей тормозной системы транспортного средства"]
[null,null,"тормозная система, предназначенная для снижения скорости и(или) остановки транспортного средств"]
[5,"Какие показатели стояночной и вспомогательной тормозных систем оценивают для проверки согласно техническому регламенту ТР ТС 018/2011?","эффективность торможения по наибольшим величинам тормозных сил","правильно"," (ТР ТС 018/2011) приложение 8 п.1.2"]
[null,null,"устойчивость транспортного средства при торможении"]
[null,null,"показатели режима аварийного (автоматического) торможения"]
[6,"Допускается ли утечка сжатого воздуха при неработающем двигателе из колесных тормозных камер в пневматическом или пневмогидравлическом тормозном приводе?","не допускается при неработающем двигателе","правильно","ТР ТС 018/2011  Приложение 8 п. 1.11."]
[null,null,"допускается в пределах, установленных изготовителем в эксплуатационной документации"]
[null,null,"допускается в пределах 0,05 МПа после 15 минут с момента выключения двигателя"]
[7,"Какова допустимая относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) при проверках на стендах транспортного средства с барабанными колесными тормозными механизмами?","не более 25%","правильно","ТР ТС 018/2011  Приложение 8 п. 1.4."]
[null,null,"не более 15%"]
[null,null,"не более 20%"]
[null,null,"допускается применение нормативов, установленных изготовителем в эксплуатационной документации"]
[8,"Выберите максимальное значение уклона, при котором стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние грузовых автомобилей и автопоездов с полной нагрузкой","на уклоне до 31 процента включительно","правильно"," (ТР ТС 018/2011) приложение 8 п. 1.8.2.3"]
[null,null,"на уклоне до 23 процентов включительно"]
[null,null,"на уклоне до 16 процентов включительно"]
[null,null,"на уклоне до 31 процента"]
[9,"Допустимый суммарный люфт в рулевом управлении для грузового автомобиля (категория N1) созданного на базе автомобиля категории М1:","не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, но не свыше 10 градусов","правильно"," (ТР ТС 018/2011) приложение 8 п.2.3"]
[null,null,"не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, но не свыше 20 градусов"]
[null,null,"не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, а при отсутствии таковых свыше 25 градусов"]
[10,"Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) для транспортных средств категории M2 составляет не более ?","2 мм","правильно"," (ТР ТС 018/2011) приложение 8 п.5.6.2"]
[null,null," 1,6 мм"]
[null,null," 1 мм"]
[null,null," 4 мм"]
[11,"Какой параметр выбросов контролируется при оценке технического состояния автомобилей с бензиновыми газовыми двигателями (работа двигателя в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала)?"," содержание оксида углерода","правильно","ГОСТ 33997-2016 п. 4.9.1"]
[null,null,"содержание углеводородов"]
[null,null,"дымность отработавших газов"]
[12," Какой параметр выбросов контролируется при оценке технического состояния автомобилей с дизельными двигателями (работа двигателя в режиме свободного ускорения)?","дымность отработавших газов","правильно","ТР ТС 018/2011  Приложение 8 п 9.2."]
[null,null,"содержание оксида углерода"]
[null,null,"содержание альдегидов"]
[13,"Каково максимально допустимое содержание объемной доли оксида углерода (CO) %, в отработавших газах ТС категорий М и N эко-логического класса 2 и ниже, оснащенных системами нейтрализации отработавших газов, на минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя (при отсутствии данных, установленных изготовителем)?"," 0,5 процентов","правильно","ТР ТС 018/2011  Приложение 8 п. 3."]
[null,null," 0,3 процентов"]
[null,null," 0,2 процентов"]
[null,null," 3,5 процента"]
[14,"Какой уровень внешнего шума выпуска двигателя допустим для грузовика класса N3?","до 100 дБА","правильно","ГОСТ 33997-2016 п.4.9.9"]
[null,null,"до 98 дБА"]
[null,null,"до 96 дБА"]
[15,"При какой неисправности разрешается эксплуатация автобуса?","Слышен глухой стук в амортизаторах подвески","правильно","ТР ТС 018/2011  п.1.16.1.8. "]
[null,null,"Сломан аварийный выключатель дверей"]
[null,null,"Неисправен привод управления дверьми"]
[null,null,"Не работает тахограф"]
[16,"Укажите основные виды технического обслуживания:","ТО-1, ТО-2, ТО-3, ЕО, СО","правильно","ГОСТ 21624-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники (Докипедия: ГОСТ 21624-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий)"]
[null,null,"ТО-1, ТО-2, СО"]
[null,null,"ТО-1, ТО-2, ТО-3"]